{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,6],[3,0,5,0],[6,0,9,0],[10,0,11,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["淖尔壕煤矿综采设备采购订货目录"]
["包号","序号","设备名称","技术参数","单位","数量","备注"]
[1,1,"采煤机","1、生产能力：≥2500t/h\n2、适应采高范围：3400mm～4500mm\n3、适应煤层倾角：≤12°\n4、适应煤质硬度f： ≥4\n5、滚筒有效截深： 865mm\n6、滚筒直径： 2250mm\n7、总功率： ≥1720kW\n","套",1]
[2,1,"二柱双伸缩掩护式中间架","ZY10000/23/47","架",131]
[null,2,"二柱双伸缩掩护式过渡支架","ZYG10000/23/47","架",4]
[null,3,"二柱双伸缩掩护端头支架","ZYT10000/23/47","架",6]
[3,1,"刮板输送机\nSGZ1000/1400","1、运输能力 ：≥2200(t/h)\n2、供货长度： 250m\n3、供电电压 ：3300V\n4、总装机功率 ：2×700kW","套",1]
[null,2,"转载机\nSZZ1200/400","1、运输能力： ≈3500t/h\n2、供货长度： 32m（含破碎机）\n3、链速： ≥1.8m/s\n4、装机功率： ≥400kW\n5、电压： 1140V \n","套",1]
[null,3,"破碎机PLM4000","1、破碎能力： ≥4000t/h\n2、装机功率： ≥375kW\n3、电压： 1140V\n","台",1]
[null,4,"可伸缩胶带自移机尾\nDY1200","1、适应胶带宽度： 1200mm\n2、自移机尾行程2700mm\n","套",1]
[4,1,"乳化液泵站","1、压力： ≥31.5Mpa\n2、流量： ≥400L/min\n3、三泵两箱\n4、功率及电压： ≥250kW，660/1140V\n5、配套液箱容积：2500L\n","套",1]
[null,2,"喷雾泵站","1、压力： ≥16Mpa\n2、流量： ≥400L/min\n3、两泵一箱\n4、工作介质：中性清水；\n5、过滤精度：80μm；\n6、电动机功率及电压：≥132KW 660/1140V \n7、配用清水箱容积：3000L","套",1]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}