{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["胶带机机头馈电及综保","巷道灯及矿灯","绞车","馈电、综保、水泵","总表"],"not_rendered":{"external_links":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"胶带机机头馈电及综保","index":0,"n_rows":14,"n_cols":6,"rows_kept":14,"merged":[[1,5,3,5],[4,5,5,5],[6,5,7,5],[8,5,10,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","设备名称","型号","单位","数量","备注"]
[1,"矿用隔爆型馈电开关","KBZ-630/660（1140）","台",1,"南北大巷胶带机配电点"]
[2,"矿用隔爆软启动器","QJR-400/660（1140）","台",1]
[3,"矿用隔爆组合型开关","QJZ-4×80/660（1140）","台",1]
[4,"矿用隔爆型馈电开关","KBZ-400/660（1140）","台",1,"东西大巷胶带机配电点"]
[5,"矿用隔爆组合型开关","QJZ-4×80/660（1140）","台",2]
[6,"矿用隔爆型馈电开关","KBZ-400/660（1140）","台",2,"顺槽胶带机配电点"]
[7,"矿用隔爆组合型开关","QJZ-4×80/660（1140）","台",2]
[8,"矿用隔爆型馈电开关","KBZ-400/660（1140）","台",4,"1403综采工作面配电点"]
[9,"矿用隔爆真空磁力启动器","QBZ-80N/660（1140）","台",4]
[10,"矿用隔爆真空磁力启动器","QBZ-80/660（1140）","台",9]
[11,"矿用隔爆型馈电开关","KBZ-400/660（1140）","台",2,"井下动照网原设计设计的2台馈电，其中一台放在副斜井中部，一台放在东西运输大巷中部"]
[12,"矿用隔爆照明综合保护装置","ZBZ-5.0 660V(1140V)（M）/133V","台",18]
[13,"矿用隔爆煤电钻变压器保护装置","ZBZ-4.0 660V(1140V)（Z）/133V","台",4]

{"sheet":"巷道灯及矿灯","index":1,"n_rows":5,"n_cols":6,"rows_kept":5,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","设备名称","型号","单位","数量","备注"]
[1,"矿用隔爆型LED巷道灯","DGS24/127L(C)","盏",160,"LED散光灯"]
[2,"矿用隔爆型LED巷道灯","DGS60/127L(B)","盏",80,"LED散光灯"]
[3,"矿灯",null,"盏",480,"6000mAh\n（强光源）"]
[4,"矿灯架",null,"组",4]

{"sheet":"绞车","index":2,"n_rows":3,"n_cols":5,"rows_kept":3,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","设备名称","型号","单位","数量"]
[1,"双速多用绞车","JSDB-10 18.5KW","部",2]
[2,"双速多用绞车","JSDB-13  22KW","部",2]

{"sheet":"馈电、综保、水泵","index":3,"n_rows":12,"n_cols":6,"rows_kept":12,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","设备名称","型号","单位","数量","备注"]
[1,"矿用隔爆型馈电开关","KBZ-630/660（1140）","台",3]
[2,"矿用隔爆软启动器","QJR-400/660（1140）","台",1]
[3,"矿用隔爆组合型开关","QJZ-4×80/660（1140）","台",5]
[4,"矿用隔爆型馈电开关","KBZ-400/660（1140）","台",7]
[5,"矿用隔爆真空磁力启动器","QBZ-80N/660（1140）","台",6]
[6,"矿用隔爆真空磁力启动器","QBZ-80/660（1140）","台",9]
[7,"矿用隔爆照明综合保护装置","ZBZ-5.0 660V(1140V)（M）/133V","台",18]
[8,"矿用隔爆煤电钻变压器保护装置","ZBZ-4.0 660V(1140V)（Z）/133V","台",4]
[9,"矿用隔爆真空磁力启动器","QBZ-60/660（1140）","台",20,"带水位传感器"]
[10,"潜水泵","7.5KW","台",10]
[11,"潜水泵","4.0KW","台",10]

{"sheet":"总表","index":4,"n_rows":21,"n_cols":7,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,6],[3,0,8,0],[9,0,13,0],[14,0,15,0],[16,0,17,0],[18,0,19,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["淖尔壕煤矿2013年第三批物质采购订货目录"]
["包号","序号","设备名称","型号","单位","数量","备注"]
["包一",1,"矿用防爆型潜水电泵（卧式）","BQ440-229/5-560/W-S","台",3,"详见技术要求"]
["包二",1,"矿用隔爆兼本质安全型交流软起动器","QJR-630/1140/660  ","台",3,"详见技术要求"]
[null,2,"矿用隔爆型智能馈电开关","KBZ-630/1140/660","台",3]
[null,3,"矿用隔爆型智能馈电开关","KBZ-400/1140/660","台",3]
[null,4,"矿用隔爆型磁力启动器","QJZ-200/1140/660","台",3]
[null,5,"矿用隔爆型照明综保","ZBZ-4.0/1140/133","台",4]
[null,6,"风机专用开关","QBZ-0.66/1.14KV  2*80 SF","台",1]
["包三",1,"矿用高压橡套软电缆","MYPTJ-8.7/10KV  3*50+3*25/3+3*2.5","米",3000]
[null,2,"矿用橡套软电缆","MYP-0.66/1.14KV  3*185+1*50","米",1500]
[null,3,"矿用橡套软电缆","MYP-0.66/1.14KV  3*70+1*25","米",1300]
[null,4,"矿用电缆","MYP -0.66/1.14KV 3*16+1*10","米",1500]
[null,5,"矿用电缆","MYP -0.66/1.14KV 3*10+1*10","米",1000]
["包四",1,"矿用移动变电站","KBSGZY-1600/10/1.2/0.66","台",1,"详见技术要求"]
[null,2,"矿用移动变电站","KBSGZY-800/10/1.2/0.66","台",1,"详见技术要求"]
["包五",1,"工业洗衣机","SX-150","台",2,"尺寸控制在：\n长3000*宽1300*高1900"]
[null,2,"工业烘干机","HGQ200","台",1,"尺寸控制在：\n宽1300*高1900"]
["包六",1,"潜水泵","15W","台",3,"Q=40m3/h  H=50m"]
[null,2,"潜水泵","22KW","台",3,"Q=30m3/h   H=55m"]
["包七",1,"局部扇风机","FBDC 2*30","台",2]